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一、技术要求
	序号
	设备名称
	参数及规格

	1
	数字电影
服务器
	1.符合《GY/T 251—2011数字电影流动放映系统技术要求和测量方法》，并且适用于农村公益电影放映；
2.配置板载TTL串口插针；
3.配置蓝牙模块，版本不低于4.2；1个RJ45有线网络接口，无线网卡，支持标准IEEE 802.11 a/b/g/n/ac；
4.内置硬盘容量≥1T；
5.配置中国移动、中国电信、中国联通4G/5G通讯模块和定位模块；
6.配置HDMI接口，版本不低于1.4；
7.配置数字音频输出接口，支持5.1声道输出；模拟音频输出接口，支持立体声与5.1声道输出；
8.图像格式可支持1920×1080/50i或1920×1080/60i；
9.支持4k 60帧 H.265/HEVC视频解码；
10.支持音频格式包括但不限于 PCM、AAC、AC3；
11.支持移动网络/有线网络/无线网络的影片导入，支持外接硬盘或U盘导入节目和授权，外接存储格式支持NTFS、FAT32、exFAT、Ext4等，支持断点续播功能；
12.影片预览功能，播放器可以对节目进行10分钟预览，预览不扣场次；
13.具备互联网自动校时功能；
14.已经完成与中宣部电影数字节目交易平台注册及对接，或承诺签订合同后一个月内完成注册及对接，具备包括但不限于以下基本功能：影片订购、下载、播放，播放信息上传至中影农村放映服务平台；
15.支持智能手机进行影片订购。

	2
	激光
投影仪
	1.符合《GY/T 251—2011数字电影流动放映系统技术要求和测量方法》和《GY/T 250-2011数字电影流动放映系统用投影机技术要求和测量方法》，并且适用于农村公益电影放映。
2.采用激光光源，亮度不小于4000流明；
3.分辨率≥1920×1080；
4.宽高比16:9；
5.光源寿命≥20000小时。

	3
	功率
放大器
	1.符合《GY/T 251—2011数字电影流动放映系统技术要求和测量方法》，并且适用于农村公益电影放映；
2.额定输出功率：≥2×200W/8Ω；
3.总谐波失真系数：≤1%；
4.频率响应：20Hz～20KHz；
5.计权信噪比：≥86dB；
6.两路话筒输入，音量可分别独立控制；
7.两路线路输入，采用RCA插座；
8.具有USB输入接口，支持映前音乐播放；
9.电源电压适应范围：AV160V～240V，50Hz/60Hz。
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	4
	扬声器
	1.符合《GY/T 251—2011数字电影流动放映系统技术要求和测量方法》，并且适用于农村公益电影放映；
2.额定功率不低于200W；
3.标称阻抗：8Ω±1.6Ω；
4.灵敏度：95dB±3dB；
5.有效频率范围：80Hz～16KHz(-10dB)。
6.音箱应具有防雨、防碰、耐磨的特性，适应流动放映的需求；
7.音箱上面应配有吊环装置和支架插孔，方便吊装；
8.必须配有可拆卸支撑三脚架；
9.配备音箱线和专用插头，每条音箱线长度≥20米。

	5
	流动银幕
	1.银幕有效画面尺寸不小于5m×2.8m（宽×高），背面缝同尺寸遮光布；
2.亮度系数（β）：≥1.0；
3.有效散射角（2α）：≥120°。
4.银幕材质适用于露天使用，具有阻燃、防蛀特性，轻薄耐用可折叠，湿性清洁不变形；
5.配帆布包装运输袋。

	6
	一体化机箱（含机柜、三脚架）
	1.机箱内置全制式电源插孔，总功率可支持服务器、投影仪、功放、扬声器同时工作；
2.配备三脚架和配套航空箱；
3.电源线长度≥3.0m；
4.机箱必须能内置符合本要求的数字电影服务器、功率放大器和激光投影仪。


二、质量要求
1.供应商须提供全新的货物（含零部件、配件、使用说明书等），表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权，并按照相关要求包装完好。
2.投标产品必须符合或优于国家（行业）标准、地方标准或者其他标准、规范要求，以及本项目招标文件的质量要求、技术指标和出厂标准。
3.投标产品制造质量出现问题，供应商应负责三包（包修、包换、包退），费用由供应商负担，采购人有权到产品生产厂家检查货物质量和生产进度。
4.具有严格的质量管理制度及履约保障措施。
三、售后服务要求
1.供应商应有完善的技术支持与服务体系，专人负责与采购人联系售后服务事宜，具备必要的售后机具和专门的服务电话。
2.供应商须明确说明设备保修响应时间和故障排除时间，并严格按照承诺进行响应和排除故障，以保证设备的正常使用。
3.保修期内，中标供应商负责修理和替换任何由于设备自身的质量问题造成的损坏及故障，以及保修条款内提及的项目，采购人无须为此付费。保修期满后，中标供应商仍需提供维修服务，收取成本费。
4.供应商承诺，项目全部设备的各种部件均能保证齐备、充足供应。若因设备升级更新等原因不能保障供应，造成采购人损失的，供应商承担全部赔偿责任，在交货时需向采购人提供设备常规备品备件。
5.供应商对采购人的设备操作人员进行相关培训，能独立完成安装调试，并在培训后免费提供使用咨询等。
6.供应商针对本项目提供其他有利于项目售后保障的措施。
四、商务要求：
（一）履约时间和地点
1.履约时间：30个日历天之内，按照其承诺将所供产品（出厂原包装）运至采购人指定地点，进行调试后交付采购人验收，并完成与中宣部电影数字节目交易平台注册及对接，具备包括但不限于以下基本功能：影片订购、下载、播放，播放信息上传至中影农村放映服务平台，支持智能手机进行影片订购。
2.履约地点：采购人指定地点。

（二）质保期
供应商应当保证所提供产品为全新且未使用过的产品。数字电影服务器、激光投影仪的保修期自验收合格之日起不少于2年，其他产品不少于1年。
（三）合同价款
合同价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括货物设计、材料、生产制造、包装、运输、安装、调试、检测、培训、利润、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等所有其他有关各项的含税费用。
（四）付款方式
1.签订合同后5个工作日内，采购人向供应商支付合同总价的30%作为预付款，货到验收合格并完成平台注册和对接后，采购人向供应商支付合同总价的70%。
2.履约保证金：无。
3.供应商须向采购人出具合法有效完整的增值税发票及凭证资料，用于支付结算。
（五）其他
1.因货物的质量问题发生争议，由采购人或其指定的第三方机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由采购人承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由供应商承担。
2.验收方法和标准
（1）验收标准：按国家有关规定、采购文件的质量要求和技术指标、供应商的投标文件及承诺以及本合同约定标准进行验收；采购人与供应商双方如对质量要求和技术指标的约定标准有相互抵触或异议的事项，由采购人在采购文件及投标文件中按质量要求和技术指标比较优胜的原则确定该项的约定标准进行验收。
（2）验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其他不符合标准及本合同规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人与供应商双方签署备忘录，此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据，由此产生的时间延误与有关费用由供应商承担，验收期限相应顺延。
3.采购人在规定时间内无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格。
4.供应商应将所提供货物的装箱清单、配件、随机工具、用户使用手册、原厂保修卡等资料交付给采购人；供应商不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，必须负责补齐，否则视为未按合同约定交货。

