农村公益电影放映设备采购技术参数偏离表附件2

供应商名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
报价日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日

填表说明：
1. [bookmark: _GoBack]本表为依据《海口市电影公司采购公益电影放映设备要求》中列明的技术要求逐项编制的技术参数偏离表。
2. 供应商应如实对照采购要求，逐条填写所投设备实际技术参数，并在“偏离情况”栏标注“正偏离／无偏离／负偏离”。
3. 凡对采购要求未作实质性响应的，按无效响应处理，不进入评分环节。
4. 技术参数是否“优于采购要求”，以采购要求的参数为基准逐项比对认定；供应商应对评分涉及的事实性内容提供佐证材料。
一、数字电影服务器
	序号
	采购技术要求
	投标设备实际参数
	偏离情况
	备注

	1.1
	符合《GY/T 251—2011数字电影流动放映系统技术要求和测量方法》，并适用于农村公益电影放映
	
	
	

	1.2
	配置板载TTL串口插针
	
	
	

	1.3
	配置蓝牙模块，版本不低于4.2；1个RJ45有线网络接口，无线网卡，支持标准IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
	
	
	

	1.4
	内置硬盘容量≥1T
	
	
	

	1.5
	配置中国移动、中国电信、中国联通4G/5G通讯模块和定位模块
	
	
	

	1.6
	配置HDMI接口，版本不低于1.4
	
	
	

	1.7
	配置数字音频输出接口，支持5.1声道输出；模拟音频输出接口，支持立体声与5.1声道输出
	
	
	

	1.8
	图像格式可支持1920×1080/50i或1920×1080/60i
	
	
	

	1.9
	支持4K 60帧 H.265/HEVC视频解码
	
	
	

	1.10
	支持音频格式包括但不限于PCM、AAC、AC3
	
	
	

	1.11
	支持移动网络/有线网络/无线网络的影片导入，支持外接硬盘或U盘导入节目和授权，外接存储格式支持NTFS、FAT32、exFAT、Ext4等，支持断点续播功能
	
	
	

	1.12
	影片预览功能，播放器可以对节目进行10分钟预览，预览不扣场次
	
	
	

	1.13
	具备互联网自动校时功能
	
	
	

	1.14
	已经完成与中宣部电影数字节目交易平台注册及对接，或承诺签订合同后一个月内完成注册及对接，具备影片订购、下载、播放，播放信息上传至中影农村放映服务平台等基本功能
	
	
	

	1.15
	支持智能手机进行影片订购
	
	
	


二、激光投影仪
	序号
	采购技术要求
	投标设备实际参数
	偏离情况
	备注

	2.1
	符合《GY/T 251—2011数字电影流动放映系统技术要求和测量方法》和《GY/T 250—2011数字电影流动放映系统用投影机技术要求和测量方法》，并适用于农村公益电影放映
	
	
	

	2.2
	采用激光光源，亮度不小于4000流明
	
	
	

	2.3
	分辨率≥1920×1080
	
	
	

	2.4
	宽高比16:9
	
	
	

	2.5
	光源寿命≥20000小时
	
	
	


三、功率放大器
	序号
	采购技术要求
	投标设备实际参数
	偏离情况
	备注

	3.1
	符合《GY/T 251—2011数字电影流动放映系统技术要求和测量方法》，并适用于农村公益电影放映
	
	
	

	3.2
	额定输出功率：≥2×200W/8Ω
	
	
	

	3.3
	总谐波失真系数：≤1%
	
	
	

	3.4
	频率响应：20Hz～20KHz
	
	
	

	3.5
	计权信噪比：≥86dB
	
	
	

	3.6
	两路话筒输入，音量可分别独立控制
	
	
	

	3.7
	两路线路输入，采用RCA插座
	
	
	

	3.8
	具有USB输入接口，支持映前音乐播放
	
	
	

	3.9
	电源电压适应范围：AC160V～240V，50Hz/60Hz
	
	
	


四、扬声器
	序号
	采购技术要求
	投标设备实际参数
	偏离情况
	备注

	4.1
	符合《GY/T 251—2011数字电影流动放映系统技术要求和测量方法》，并适用于农村公益电影放映
	
	
	

	4.2
	额定功率不低于200W
	
	
	

	4.3
	标称阻抗：8Ω±1.6Ω
	
	
	

	4.4
	灵敏度：95dB±3dB
	
	
	

	4.5
	有效频率范围：80Hz～16KHz（-10dB）
	
	
	

	4.6
	音箱应具有防雨、防碰、耐磨的特性，适应流动放映的需求
	
	
	

	4.7
	音箱上面应配有吊环装置和支架插孔，方便吊装
	
	
	

	4.8
	必须配有可拆卸支撑三脚架
	
	
	

	4.9
	配备音箱线和专用插头，每条音箱线长度≥20米
	
	
	


五、流动银幕
	序号
	采购技术要求
	投标设备实际参数
	偏离情况
	备注

	5.1
	银幕有效画面尺寸不小于5m×2.8m（宽×高），背面缝同尺寸遮光布
	
	
	

	5.2
	亮度系数（β）：≥1.0
	
	
	

	5.3
	有效散射角（2α）：≥120°
	
	
	

	5.4
	银幕材质适用于露天使用，具有阻燃、防蛀特性，轻薄耐用可折叠，湿性清洁不变形
	
	
	

	5.5
	配帆布包装运输袋
	
	
	


六、一体化机箱（含机柜、三脚架）
	序号
	采购技术要求
	投标设备实际参数
	偏离情况
	备注

	6.1
	机箱内置全制式电源插孔，总功率可支持服务器、投影仪、功放、扬声器同时工作
	
	
	

	6.2
	配备三脚架和配套航空箱
	
	
	

	6.3
	电源线长度≥3.0m
	
	
	

	6.4
	机箱必须能内置符合本要求的数字电影服务器、功率放大器和激光投影仪
	
	
	




供应商声明
本公司已仔细阅读采购公告及《海口市电影公司采购公益电影放映设备要求》，对上述技术参数偏离表内容的真实性和准确性负责。本公司承诺：
1. 本表所列“投标设备实际参数”均为所投设备的真实技术规格，未作虚假陈述。
2. 凡标注“无偏离”的项目，表示投标设备完全满足采购技术要求；标注“正偏离”的项目，表示投标设备相应参数优于采购技术要求；标注“负偏离”的项目，表示投标设备相应参数低于采购技术要求。
3. 如经查实提供虚假材料的，自愿接受按无效响应处理，并承担相应法律后果。

供应商名称（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
日期：＿＿＿＿年＿＿月＿＿日
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